machines asynchrones

appelées aussi moteur à induction (en anglais induction motors)

le stator produit un champ magnétique tournant en utilisant un courant alternatif (monophasé ou triphasé)

le rotor peut ne pas être alimenté et donc être complètement indépendant

rotor à cage d'écureuil

la vitesse de rotation du rotor n'est pas égale à la vitesse du champ tournant comme elle peut l'être dans une machine synchrone . Il y a un glissement en fonction du couple

peut fonctionner en générateur à condition que l'on mette un système pour assurer l'aimantation du stator. Cela peut-être le réseau ou des condensateurs.

sources

animation 3D

article Wikipedia