machines asynchrones

appelées aussi moteur à induction (en anglais induction motors)

le stator produit un champ magnétique tournant en utilisant un courant alternatif (monophasé ou triphasé)

Les machines synchrones peuvent fonctionner en moteur ou en générateur.

Pour fonctionner en générateur il faut assurer l'aimantation du stator. Cela peut se faire par le réseau électrique ou des condensateurs a moins que l'on compte sur l'aimantation rémanente. L'aimantation rémanente est-celle qui subsiste depuis le dernier arrêt de la machine.

le rotor peut ne pas être alimenté et donc être complètement indépendant.

par exemple rotor à cage d'écureuil

Le rotor peut aussi être bobiné ce qui va permettre un démarrage et un freinage plus aisé.

la vitesse de rotation du rotor n'est pas égale à la vitesse du champ tournant comme elle peut l'être dans une machine synchrone . Il y a un glissement en fonction du couple.

sources

animation 3D

article Wikipedia