synchrone

tourne à la même vitesse que le champ magnétique tournant sauf si couple trop important fait décrocher la machine qui s'arrête alors.

les moteurs ont besoin d'un système pour la vitesse de syncronisme par exemple une cage d'écureuil.