Inventaires oeuvres vives

Différents systèmes :

Propulsion

hélice à pales fixes

hélices à pales variables

Gouverne

safran

propulsion & gouverne

systèmes assurant en même temps la propulsion et la gouverne :

Aide à la manoeuvre

propulseurs d'étrave

hydrodynamique

Etrave

Bulbe

Anti-roulis

ailerons

quille anti-roulis

aileron anti-roulis

NB : il y a d'autres systèmes à l'intérieur de la coque comme le système de caisses actives ou passives

Mesures

Sondeur profondeur

Loch

à effet doppler

à hélice

etc

Sonar à poissons

thermomètre,salinomètre

Protection contre la corrosion

galvanique

anodes sacrificielles

par courant imposé

mixte de ces deux systèmes

Nb la protection contre la corrosion par oxydation ( la rouille ) et la fixation des algues et des coquillages est assurée par la peinture.

Passe-coque

Aspiration eau de mer pour :

ballastage

assèchement

incendie

production eau douce par désalinateur

réfrigération (voir section ci-dessous)

Rejets

eaux noires

eaux grises

eaux de lavages

machines < 15 ppm

cales

Réfrigération

Les systèmes de réfrigération sont

aspiration et refoulement par les passe-coques

les Keel-cooling faisceau de tubes en contact avec l'eau de mer

le Box-cooling même système que les keel-coolings sauf que l'installation est protégé contre les chocs par une cavité faite dans la coque.

Bouchons de Nables