Freins

on peut tester le voltage du liquide de frein, avec un voltmètre une pointe sur la masse et l'autre plongé dans le vase d'expansion. le voltage ne doit pas être supérieur à 300 milivolts, 0,3 volts