indice d'octane

Plus un indice d'octane est élevé et plus le carburant va résister à l'auto-inflammation dans un moteur à allumage commandé.

Par exemple le SP 98 résiste mieux que le SP 95. on peut ainsi par l'usage d'un carburant éviter le cliquetis et la détonation par exemple.