machines asynchrones

appelées aussi moteur à induction (en anglais induction motors)

Les machines synchrones peuvent fonctionner en moteur ou en générateur.

peut fonctionner en générateur à condition que l'on assure l'aimantation du stator. Cela peut-être le réseau électrique ou des condensateurs ou alors il reste une aimantation rémanente.

le stator produit un champ magnétique tournant en utilisant un courant alternatif (monophasé ou triphasé)

le rotor peut ne pas être alimenté et donc être complètement indépendant

rotor à cage d'écureuil

la vitesse de rotation du rotor n'est pas égale à la vitesse du champ tournant comme elle peut l'être dans une machine synchrone . Il y a un glissement en fonction du couple

sources

animation 3D

article Wikipedia