moteurs & alternateurs

Par type de courant

courant continu

à collecteurs & Balais

brushless (sans balai). Par exemple :

moteur pas à pas

courant continu & alternatif

moteur universel

courant alternatif

machine asynchrone ( à induction)

machine synchrone