Inventaires oeuvres vives

Différents systèmes :

Propulsion

hélice à pales fixes

hélices à pales variables

Gouverne

safran

propulsion & gouverne

systèmes assurant en même temps la propulsion et la gouverne :

Aide à la manoeuvre

Liste à puce

hydrodynamique

Etrave

Bulbe

Anti-roulis

ailerons

quille anti-roulis

NB : il y a d'autres systèmes à l'intérieur de la coque comme le système de caisses actives ou passives

Mesures

Sondeur profondeur

Loch

à effet doppler

Sonar à poissons

thermomètre

Réfrigération

Keel-cooling

Box-cooling

Prises eau de mer aspiration et refoulement.

NB la prise eau de mer peut servir aussi pour faire de l'eau douce dans le bouilleur, le ballastage, le nettoyage de cuve.

Protection contre la corrosion

galvanique

anodes sacrificielles

par courant imposé

mixte de ces deux systèmes

Rejets

eaux noires

eaux grises

eaux de lavages

machines < 15 ppm

ballast

Bouchons de Nables