Arbre tournant

Cette section étudie les étanchéités que l'on trouve sur les arbres tournants ( par exemple les arbres d'entrainement de pompe centrifuge, les vilebrequins ou les arbres porte-hélices ).

On trouvera quatres systèmes principaux :

joints à lèvres dits aussi joints spi

les presse-étoupes

les joints mécaniques dites aussi bagues carbones.

les labyrinthes