Filtration

Il est essentiel de filtrer le combustible des moteurs thermiques. Le combustible, ( essence, gasoil ou autre) doit être débarassé de l'eau et des impuretés qu'il pourrait contenir. La première ligne de défense à bord constitue en la décantation dans les caisses de réserve. Ensuite il y a en général deux systèmes en série pour se débarasser de ces impuretés. La première étape consistant à se débarasser de l'eau et des plus grosses impuretés

un système de filtration peut-être :

un séparateur centrifuge.

un préfiltre avec un bol de décantation

un filtre fin