volumétrique vs centrifuges

En deux mots :

volumétrique= pression

centrifuges= débit

avantages pompes volumétriques

meilleur hauteur d'aspiration = désamorce moins facilement

monte a de grosses pressions si circuit de refoulement l'exige

débit fonction vitesse

inconvénients pompes volumétriques

risque de casse si refoulement est fermé = nécessité des les équiper de clapet de décharge

plus complexe plus de pièce et importance de maintenir jeux fonctionnements

avantages ppes centrifuges

gros débit accessible pour prix moindre

efficace

ne casse pas immédiatement si refoulement complètement fermé.

possibilité de les mettre en série et donc d'obtenir aussi des grosses pressions de refoulement.

inconvénients pompes centrifuges

risque plus important de désamorcage.