Indice de cétane

Pour les moteurs diesel, l'indice ( sur 100) de cétane qualifie la capacité d'un carburant à s'auto-inflammer facilement.

Exemples tirés de la page wikipédia :

40 : fioul domestique. 42 à 45 : gazole en Amérique du Nord. 51 : gazole en Europe. 54 : gazole « Excellium » vendu en France. 60 ou supérieur : super gazole. 85 - 96 : éther diéthylique (C4H10O). 100 : n-cétane (C16H34).