Indice de cétane

Pour les moteurs diesel, l'indice ( sur 100) de cétane qualifie la capacité d'un carburant à s'auto-inflammer facilement.

Exemples tirés de la page wikipédia :

40 : fioul domestique.

42 à 45 : gazole en Amérique du Nord.

51 : gazole en Europe.

54 : gazole « Excellium » vendu en France.

60 ou supérieur : super gazole.

85 - 96 : éther diéthylique (C4H10O).

100 : n-cétane (C16H34).